PRILOGA 20A

MNENJE POOBLAŠČENEGA STROKOVNJAKA S PODROČJA GRADBENIŠTVA

# OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, OBJEKTU IN ZEMLJIŠČIH

|  |  |
| --- | --- |
| ime in priimek ali naziv družbe |  |
| naslov ali sedež družbe |  |
| naziv objekta |  |
| naslov objekta |  |
| katastrska občina |  |
| parc. št. |  |
| št. stavbe |  |
| št. stanovanja v večstanovanjski stavbi |  |

PROJEKTANT/ NADZORNIK/ IZVAJALEC

|  |  |
| --- | --- |
| naziv družbe |  |
| poslovni naslov družbe |  |
| odgovorna oseba |  |

POOBLAŠČENI STROKOVNJAK S PODROČJA GRADBENIŠTVA

|  |  |
| --- | --- |
| ime in priimek |  |
| identifikacijska številka |  |

UGOTAVLJAVA, DA PREDVIDENA MANJŠA REKONSTRUKCIJA PREDSTAVLJA:

označiti vsa ustrezna dela

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***statično ojačitev posameznega ali več posameznih konstrukcijskih elementov*** |
|  | ***zamenjavo istovrstnih posameznih konstrukcijskih elementov (zamenjava ostrešja, delov medetažne konstrukcije, ipd.)*** |
|  | ***zamenjavo elementov javnega vodovoda in javne kanalizacije*** |
|  | ***dolbenje utorov in niš v nosilno konstrukcijo*** |
|  | ***izvedbo odprtin in večjih konstrukcijskih prebojev ter povečanje obstoječih odprtin v objektu, ki ne presegajo ene tretjine površine posameznega konstrukcijskega elementa in niso širši od 2 m*** |
|  | ***povečanje obstoječih prebojev fasade stavbe do 2 m; velikost povečanja odprtine ne presega ene tretjine površine fasade*** |
|  | ***nov preboj fasade stavbe, pri čemer je ravnina fasade, na kateri se izvajajo preboji, oddaljena od meje zemljišča drugega lastnika več kot 2 m, velikost novih prebojev ne presega ene tretjine površine fasade in noben preboj ni širši od 2 m*** |
|  | ***vgradnjo dvigala v notranjosti objekta, s katerim se posega v nosilno konstrukcijo*** |
|  | ***manjše povečanje prostornine, ki ne poveča bruto tlorisne površine objekta, ter pomeni izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov na objektu (izvedba frčade, vsaj z dveh strani odprt nadstrešek na obstoječi pohodni strehi, dvig obodnega zidu pod poševno streho za višino horizontalne vezi za največ 0,3 m, ipd.)*** |
|  | ***prizidavo nakladalnih ramp in klančin*** |
|  | ***izvedbo nepohodnega konzolnega nadstreška površine do 6 m 2*** |

S KATERO SE NE BODO OGROŽALE ALI POSLABŠALE GRADBENOTEHNIČNE LASTNOSTI OBJEKTA.

|  |  |
| --- | --- |
| datum |  |
| podpis pooblaščenega  strokovnjaka s področja gradbeništva |  |

|  |  |
| --- | --- |
| podpis odgovorne osebe |  |

PRILOGA

Grafični prikaz manjše rekonstrukcije (tloris, prerez ipd.)